|  |
| --- |
| **Описание объекта закупки** |
| № | Наименование | Код ОКПД2 | Код КТРУ | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Кресло судейское | 31.01.12.160 | нет | *В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика:* Высота кресла: 1500-1630 мм.Ширина кресла: 630 мм.Глубина кресла (габарит): 665 мм.Высота сиденья от пола: 600 ммШирина сиденья: 560 мм.Глубина сиденья: 500 ммТолщина сиденья: 75 ммВысота спинки кресла от сиденья до верхней части: 1020 ммКаркас, несущее основание спинки и сидения: березовая гнутоклееная влагостойкая фанера ГВД Толщина каркаса: ≥ 18 мм Наполнитель спинки кресла: два вида поролона плотностью ≥ 25 кг/м3 и ≥ 20 кг/м3Жесткость наполнителя: ≥ 4,0 кПаНаполнитель сиденья кресла: три вида поролона плотностью ≥ 60 кг/м3, ≥ 25 кг/м3 и ≥ 20 кг/м3Жесткость наполнителя: ≥ 4,0 кПаШирина спинки в основании: 560 мм. Эргономичная форма основной части: ДаРазделение на зоны: С помощью прострочки и утяжки армированной нитью 70LL с шагом ≥ 6 ммШирина верхнего валика спинки: ≥ 180 ммДлина валика спинки: ≥ 440 мм Верхняя граница валика округлая: ДаРадиус перехода в вертикальные подушки: ≥ 100 мм. Форма центральной зоны спинки: Прямоугольная Утяжка по периметру на глубину 10 ммЦентральная зона разделена на четыре части: ДаВысота первой, второй и третьей частей: ≥ 210 ммВысота четвертой части: ≥ 300 мм. Наличие изгиба в поясничном отделе спинки: ДаНаклон спинки: Да Ширина сиденья в основании: 560 ммЭргономичная форма основной части: ДаРазделение на зоны: С помощью прострочки и утяжки армированной нитью 70LL с шагом ≥ 6 ммШирина крайнего валика сиденья: ≥ 150 ммДлина валика сиденья: ≥ 440 мм Крайняя граница валика округлая: ДаРадиус перехода в горизонтальные подушки: ≥ 100 мм. Форма центральной зоны сиденья: Прямоугольная Утяжка по периметру на глубину 20 ммЦентральная зона разделена на две части: ДаШирина первой и второй частей: ≥ 180 ммСпинка и сиденье соединены между собой подлокотником: ДаКрепление подлокотника: С помощью скрытого болтового соединения в оборотную часть спинки и сиденьяМатериал подлокотника: массив твердых пород дерева (дуб): ДаЛаковое покрытие: ≥ 5 слоев Форма подлокотника: Г-образнаяТолщина подлокотника: ≥ 28 мм Ширина подлокотника в крайних зонах: ≥ 40 мм, Ширина подлокотника в центральной зоне: ≥ 55 мм. Общая высота подлокотника: ≥ 300 ммДлина подлокотника: ≥ 480 мм. Расстояние от пола до верхней границы подлокотника: ≥ 760 мм.Кресло установлено на ножки: ДаМатериал ножек: металл + массив твердых пород дерева (дуб)Лаковое покрытие: ≥ 5 слоев Ширина каждой ножки: 70 ммТолщина: ≥ 40 мм. Цвет и текстура ножек совпадают с цветом и текстурой подлокотника: ДаОбивка спинки и сиденья кресла: Экокожа OregonТиснение по центру верхнего валика спинки в виде герба Российской Федерации: ДаРазмер тиснения 140х120 мм в одном тоне с основным цветом обивки. Глубина тиснения 1,6 мм.Рекомендованная максимальная нагрузка: ≥ 200 кгЦвет каркаса и обивки по согласованию с Заказчиком. | шт |  |

**Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров**

**(материалов) – далее - Инструкция:**

Участник закупки предоставляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого

при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны

происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке

товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения

параметров товара, в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг

указанного в сведениях о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке,

отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями

таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах

указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «*>*» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова *«*не более*»* - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

*Символ «≥» -* означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему*;*

*Символ «≤» -* означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему*;*

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей

инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения

показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно

из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо

представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые)

показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее

значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком \* (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в

отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном

наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной

форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей

документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок

запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.